**Извещение**

**о проведении открытого конкурса по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт»**

**в 2017 году**

Дата публикации извещения: 27.07.2017 года.

**Предмет конкурса:** право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования

**Место выполнения работ:** Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт»

**Работы:** Комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования, в состав которого входят поставка и установка:

- скамеек – 44 шт;

- урн – 39 шт;

- газонных ограждений – 310 п.м.(155 шт.)

 Описание приведено в Приложении к настоящему извещению.

**Заказчик**: ООО «Услуга»

ИНН 1116008988, почтовый адрес: 169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Молодежная, д. 2, тел (882134) 46-685

**Организатор конкурса:** администрация ГП «Жешарт», ИНН 1116007293

почтовый адрес: 169045, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Мира д. 11 тел. (882134) 49-892

**Начальная (максимальная) цена договора подряда:** **607 161,98**  **рублей.**

**Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки** в размере: 12 143,24 рубля (2% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками по следующим реквизитам:

Банк получателя: Отделение - № 8617 Сбербанка России г. Сыктывкар (Финансовое управление администрации МР «Усть-Вымский» на лицевой счет С9250030016-Аджеш), р/сч 40302810328005008903, ИНН 1116009950, КПП 111601001, БИК 048702640, ОКАТО 87244555000.

**Дата начала работ:** с момента заключения договора

**Дата и время вскрытия конвертов:** 14 августа 2017 г. в 09 час 00 мин.

**Официальный сайт для публикации:** gpzheshart@yandex.ru

**Место вскрытия конвертов с заявками** по адресу: п. Жешарт, ул. Мира, д.11, актовый зал

**Приложение:** конкурсная документация в составе:

1. общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2. договор подряда (проект).

Приложение

к извещению о проведении открытого конкурса

 по определению подрядной организации для выполнения

работ по благоустройству территорий общего пользования

 на территории городского поселения «Жешарт»

от 27 июля 2017 года

|  |
| --- |
| **Скамья**  |
| Характеристики:Тип - скамья без спинки, количество посадочных мест – 3;Материал изготовления – металл, дерево;Каркас изготавливается из проф.трубы 40\*40 мм;Дуги из трубы n40 мм;Длина скамьи – 1600 мм;Глубина 400 мм;Высота сиденья – 500 мм;Высота с учетом спинки – 600 мм;Все крепежные изделия закрываются пластиковыми заглушками.В качестве материала сиденья используется тщательно обработанное для повседневной эксплуатации дерево в виде досок. Цвет – по согласованию с Заказчиком.Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,35 м. и заливается бетоном. |
|  |

|  |
| --- |
| **Урна уличная** |
| Общие размеры: Высота – 800 мм.Урна стационарная состоит из опорной стойки и бака для мусора.Опорная стойка изготовлена из профильной трубы 20\*20 мм.Объем бака для сбора мусора – 30 литров. Бак опрокидывается, без фиксатора. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,35 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес. |

**Газонное ограждение**



Единица изделия состоит из секции длиной 2 м и приваренного к ней столба.

Характеристики:

Длина секции – 2000 мм, установочная высота – 500 мм.

Материал изготовления: профильная труба (рама) 40\*20 мм, крепление к столбу: профильная труба 20\*20 мм.

Внутри профильная труба 20\*20 мм.

Столб – круглая труба, длина столба 1 м, диаметр – 45 мм, заглушки на столбах.

Ограждения должны быть окрашены полуглянцевой антикоррозийной эмалью черного цвета.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,35 м. и заливается бетоном.

Газонное ограждение – 310 п.м. (155 шт.).